|  |
| --- |
|  |
|  |  | Lösungen zumArbeitsblatt |
|  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| Das will ich werden: Sanitärinstallateur EFZ |
| Berufsbilder aus der Schweiz (37)15:00 Minuten |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **1. Was ist ein GIS-Profil?** Ein Installationssystem, eine Art Tragrahmen, in den alle Anschlüsse für eine Küche oder ein Badezimmer bereits eingebaut sind. Auf der Baustelle wird es dann an die Wand montiert. **2. Warum lernt Daniel Sanitärinstallateur EFZ?** Er hatte Schnupperlehren als Bäcker und als Koch absolviert, aber dabei Rückenschmerzen bekommen, weil die Tische, an denen man arbeitet, für ihn zu niedrig waren. Nach einer Schnupperlehre bei der heutigen Lehrfirma hat er sich für den Beruf Sanitärinstallateur EFZ entschieden: Es gefiel ihm gut und er kam mit den anderen Mitarbeitern in der Firma gut zurecht. **3. Wie viel kostet die Renovation von 68 Küchen und Badezim-mern auf der Grossbaustelle in Schwamendingen?** Das Auftragsvolumen umfasst eine Million Franken. **4. Schule: Was lernen die angehenden Sanitärinstallateure EFZ zum Thema Befestigungstechnik?** Den Einsatz verschiedener Dübel. Welcher Dübel für welchen Un-tergrund am besten geeignet ist. **5. Warum gibt es laut Fachlehrer Beat Hofer fast keine Frauen auf diesem Beruf?** Es sei zu wenig bekannt, dass dies durchaus möglich wäre für Frau-en. Zudem seien die Arbeitsbedingungen, die man in dem Beruf antreffe, nicht immer optimal: Es könne laut und staubig sein, je nach Jahreszeit kalt oder heiss und zudem körperlich anstrengend. **6. Was muss Daniel im Badezimmer alles demontieren?** Den Siphon (Abfluss des Lavabos); die Garnituren (Halter für Zahn-putzbecher und Seife); den Sanitärapparat (Lavabo) **7. Wozu erhitzt Daniel Polyäthylen?** Durch die hohe Temperatur kann er die Rohre aus Polyäthylen zu-sammenpressen und so zusammenschweissen (so entsteht der Siphon). Nach dem Erkalten sind die Schmelznähte wasserdicht. **8. Welche Arbeiten muss Daniel beim Küchenumbau erledigen?** Den Siphon montieren. Zuerst das Polybuten-Rohr mit dem Rohrab-schneider kürzen, danach den Dichtungsquetschring einsetzen und den Siphon fertig montieren. **9. Wie viel verdient Daniel im dritten Lehrjahr?** 1'000 Franken **10. Wie würde dir der Beruf gefallen?** Individuelle Antwort  |
|  |  |  |